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	主要
检验
设备
	设备名称
	设备编号

	
	   SO-3420A气相色谱仪
	1

	
	   WF-1E光控石墨炉电源
	2

	
	   WFX-120A原子吸收分光光度计
	3

	
	   UV-1801紫外/可见分光光度计
	4

	
	   AF-640A原子荧光光谱仪
	5

	
	   PIC-10A离子色谱仪
	6

	
	   PHS-3C pH计
	7

	
	   WZS-186浊度计
	8


	检验依据
	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）

	检验方法
	《生活饮用水卫生标准检验方法》（GB/T5750.4～5750.12-2023）

	主     检
	


	水源地名称
	检测项目

	
	总大肠菌
	菌落总数
	氟化物
	硝酸盐
	氨（以N计）
	二氧化氯
	色度
	浊度
	臭和味
	肉眼可见物

	限值
	不得检出
	≤100
	≤1
	≤10
	≤0.5
	0.02≤0.8
	≤15
	≤1
	无异臭无异味
	

	人社局
	未检出
	2
	0.1637
	1.110
	<0.02
	0.04
	<10
	0.89
	无
	无

	飞天花园
	未检出
	2
	0.2734
	1.142
	<0.02
	0.04
	<5
	0.37
	无
	无

	杜鹃民宿
	未检出
	1
	0.1299
	0.8794
	<0.02
	0.04
	<10
	0.71
	无
	无

	人民桥大肉扯面
	未检出
	3
	0.3656
	1.199
	<0.02
	0.05
	<5
	0.31
	无
	无

	党校家属楼
	未检出
	39
	0.2814
	1.239
	<0.02
	0.03
	<5
	0.34
	无
	无

	监狱
	未检出
	2
	0.2084
	1.766
	<0.02
	0.05
	<5
	0.10
	无
	无

	一小
	未检出
	14
	0.2893
	1.289
	<0.02
	0.02
	<5
	0.28
	无
	无

	敬老院
	未检出
	未检出
	0.1653
	1.294
	<0.02
	0.03
	<5
	0.65
	无
	无

	岷江阳光城123肚丝汤
	未检出
	2
	0.1653
	1.2298
	<0.02
	0.03
	<5
	0.60
	无
	无

	丁师刀削面
	未检出
	4
	0.1668
	1.296
	<0.02
	0.04
	<5
	0.64
	无
	无

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	水源地名称
	检测项目

	
	pH值
	总硬度 （以CaCo3计）
	高锰酸盐指数（以O2计）
	氯化物
	硫酸盐
	锰
	铁
	铜
	溶解性   总固体

	限值
	6.5≤8.5
	≤450
	≤3
	≤250
	≤250
	≤0.1
	≤0.3
	≤1
	≤1000

	人社局
	8.17
	128
	2.38
	0.7878
	7.80
	<0.01
	<0.03
	<0.02
	156

	飞天花园
	7.87
	256
	0.73
	2.825
	17.51
	<0.01
	<0.03
	<0.003
	290

	杜鹃民宿
	8.02
	128
	1.30
	0.8794
	8.358
	<0.01
	<0.03
	<0.003
	145

	人民桥大肉扯面
	7.89
	252
	0.57
	3.484
	20.89
	<0.01
	<0.03
	<0.003
	315

	党校家属楼
	7.79
	320
	0.45
	4.113
	24.07
	<0.01
	<0.03
	<0.003
	348

	监狱
	7.65
	312
	0.49
	7.995
	64.85
	<0.01
	<0.03
	<0.003
	409

	一小
	7.73
	314
	0.40
	4.268
	25.04
	<0.01
	<0.03
	<0.003
	395

	敬老院
	7.95
	138
	1.34
	0.9094
	8.683
	<0.01
	<0.03
	<0.003
	154

	岷江阳光城123肚丝汤
	7.97
	138
	1.38
	0.9004
	8.632
	<0.01
	<0.03
	<0.003
	167

	丁师刀削面
	8.00
	136
	1.64
	0.9118
	8.757
	<0.01
	<0.03
	<0.003
	155

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	水源地名称
	检测项目

	
	砷
	汞
	铬（六价）
	大肠埃希氏
	锌
	三氯甲烷
	二氯一溴甲烷
	一氯二溴甲烷
	三溴甲烷

	限值
	≤0.01
	≤0.001
	≤0.05
	不得检出
	≤1.0
	≤0.06
	≤0.06
	≤0.1
	≤0.1

	人社局
	<0.001
	<0.0001
	0.014
	未检出
	<0.05
	<0.000032
	<0.000015
	<0.000016
	<0.000041

	飞天花园
	<0.001
	<0.0001
	0.015
	未检出
	<0.05
	<0.000032
	<0.000015
	<0.000016
	<0.000041

	杜鹃民宿
	<0.001
	<0.0001
	0.013
	未检出
	<0.05
	<0.000032
	<0.000015
	<0.000016
	<0.000041

	人民桥大肉扯面
	<0.001
	<0.0001
	0.013
	未检出
	<0.05
	<0.000032
	<0.000015
	<0.000016
	<0.000041

	党校家属楼
	<0.001
	<0.0001
	0.014
	未检出
	<0.05
	<0.000032
	<0.000015
	<0.000016
	<0.000041

	监狱
	<0.001
	<0.0001
	0.015
	未检出
	<0.05
	<0.000032
	<0.000015
	<0.000016
	<0.000041

	一小
	<0.001
	<0.0001
	0.014
	未检出
	<0.05
	<0.000032
	<0.000015
	<0.000016
	<0.000041

	敬老院
	<0.001
	<0.0001
	0.012
	未检出
	<0.05
	<0.000032
	<0.000015
	<0.000016
	<0.000041

	岷江阳光城123肚丝汤
	<0.001
	<0.0001
	0.012
	未检出
	<0.05
	<0.000032
	<0.000015
	<0.000016
	<0.000041

	丁师刀削面
	<0.001
	<0.0001
	0.012
	未检出
	<0.05
	<0.000032
	<0.000015
	<0.000016
	<0.000041
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