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	主要
检验
设备
	设备名称
	设备编号

	
	   SO-3420A气相色谱仪
	1

	
	   WF-1E光控石墨炉电源
	2

	
	   WFX-120A原子吸收分光光度计
	3

	
	   UV-1801紫外/可见分光光度计
	4

	
	   AF-640A原子荧光光谱仪
	5

	
	   PIC-10A离子色谱仪
	6

	
	   PHS-3C pH计
	7

	
	   WZS-186浊度计
	8


	检验依据
	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）

	检验方法
	《生活饮用水卫生标准检验方法》（GB/T5750.4～5750.12-2023）

	主     检
	


	水源地名称
	检测项目

	
	总大肠菌
	菌落总数
	氟化物
	硝酸盐
	氨（以N计）
	二氧化氯
	色度
	浊度
	臭和味
	肉眼可见物

	限值
	不得检出
	≤100
	≤1
	≤10
	≤0.5
	0.02≤0.8
	≤15
	≤1
	无异臭无异味
	

	宕昌县第二中学
	未检出
	4
	0.1164
	0.893
	<0.02
	0.03
	<5
	0.37
	无
	无

	水务局
	未检出
	5
	0.1512
	0.974
	<0.02
	0.06
	<5
	0.23
	无
	无

	实验中学
	未检出
	7
	0.1976
	0.970
	<0.02
	0.03
	<5
	0.26
	无
	无

	县委
	未检出
	2
	0.1999
	1.01
	<0.02
	0.05
	<5
	0.22
	无
	无

	蜜雪冰城民生广场店
	未检出
	2
	0.1451
	1.072
	<0.02
	0.02
	<5
	0.16
	无
	无

	看守所
	未检出
	5
	0.1375
	1.66
	<0.02
	0.02
	<5
	0.35
	无
	无

	土锤咖啡
	未检出
	2
	0.1538
	1.001
	<0.02
	0.03
	<5
	0.38
	无
	无

	天堂鸟理发店（时代广场）
	未检出
	13
	0.1592
	1.168
	<0.02
	0.08
	<5
	0.37
	无
	无

	天瑞大酒店
	未检出
	4
	0.1621
	1.202
	<0.02
	0.04
	<5
	0.42
	无
	无

	康视眼镜店
	未检出
	3
	0.1154
	1.239
	<0.02
	0.02
	<5
	0.36
	无
	无

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	水源地名称
	检测项目

	
	pH值
	总硬度 （以CaCo3计）
	高锰酸盐指数（以O2计）
	氯化物
	硫酸盐
	锰
	铁
	铜
	溶解性   总固体

	限值
	6.5≤8.5
	≤450
	≤3
	≤250
	≤250
	≤0.1
	≤0.3
	≤1
	≤1000

	宕昌县第二中学
	8.24
	136
	1.11
	0.8149
	7.662
	<0.01
	<0.03
	<0.02
	146

	水务局
	8.07
	192
	0.82
	1.803
	12.22
	<0.01
	<0.03
	<0.003
	213

	实验中学
	7.98
	224
	0.65
	2.269
	14.56
	<0.01
	<0.03
	<0.003
	261

	县委
	7.95
	292
	0.73
	2.919
	17.35
	<0.01
	<0.03
	<0.003
	310

	蜜雪冰城民生广场店
	8.08
	164
	0.90
	0.9622
	9.172
	<0.01
	<0.03
	<0.003
	180

	看守所
	7.81
	322
	0.57
	8.517
	68.63
	<0.01
	<0.03
	<0.003
	416

	土锤咖啡
	7.98
	158
	1.15
	1.001
	9.831
	<0.01
	<0.03
	<0.003
	172

	天堂鸟理发店（时代广场）
	8.06
	182
	1.15
	0.9812
	9.795
	<0.01
	<0.03
	<0.003
	240

	天瑞大酒店
	8.10
	136
	1.23
	0.9822
	9.745
	<0.01
	<0.03
	<0.003
	154

	康视眼镜店
	8.09
	180
	1.97
	1.019
	10.26
	<0.01
	<0.03
	<0.003
	217

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	水源地名称
	检测项目

	
	砷
	汞
	铬（六价）
	大肠埃希氏
	锌
	三氯甲烷
	二氯一溴甲烷
	一氯二溴甲烷
	三溴甲烷

	限值
	≤0.01
	≤0.001
	≤0.05
	不得检出
	≤1.0
	≤0.06
	≤0.06
	≤0.1
	≤0.1

	宕昌县第二中学
	<0.001
	<0.0001
	0.0043
	未检出
	<0.05
	<0.000032
	<0.000015
	<0.000016
	<0.000041

	水务局
	<0.001
	<0.0001
	0.0043
	未检出
	<0.05
	<0.000032
	<0.000015
	<0.000016
	<0.000041

	实验中学
	<0.001
	<0.0001
	0.0043
	未检出
	<0.05
	<0.000032
	<0.000015
	<0.000016
	<0.000041

	县委
	<0.001
	<0.0001
	<0.004
	未检出
	<0.05
	<0.000032
	<0.000015
	<0.000016
	<0.000041

	蜜雪冰城民生广场店
	<0.001
	<0.0001
	<0.004
	未检出
	<0.05
	<0.000032
	<0.000015
	<0.000016
	<0.000041

	看守所
	<0.001
	<0.0001
	<0.004
	未检出
	<0.05
	<0.000032
	<0.000015
	<0.000016
	<0.000041

	土锤咖啡
	<0.001
	<0.0001
	0.0043
	未检出
	<0.05
	<0.000032
	<0.000015
	<0.000016
	<0.000041

	天堂鸟理发店（时代广场）
	<0.001
	<0.0001
	0.0043
	未检出
	<0.05
	<0.000032
	<0.000015
	<0.000016
	<0.000041

	天瑞大酒店
	<0.001
	<0.0001
	0.0043
	未检出
	<0.05
	<0.000032
	<0.000015
	<0.000016
	<0.000041

	康视眼镜店
	<0.001
	<0.0001
	0.0043
	未检出
	<0.05
	<0.000032
	<0.000015
	<0.000016
	<0.000041
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