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	主要
检验
设备
	设备名称
	设备编号

	
	   SO-3420A气相色谱仪
	1

	
	   WF-1E光控石墨炉电源
	2

	
	   WFX-120A原子吸收分光光度计
	3

	
	   UV-1801紫外/可见分光光度计
	4

	
	   AF-640A原子荧光光谱仪
	5

	
	   PIC-10A离子色谱仪
	6

	
	   PHS-3C pH计
	7

	
	   WZS-186浊度计
	8


	检验依据
	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）

	检验方法
	《生活饮用水卫生标准检验方法》（GB/T5750.4～5750.12-2023）

	主     检
	


	水源地名称
	检测项目

	
	总大肠菌
	菌落总数
	氟化物
	硝酸盐
	氨（以N计）
	二氧化氯
	色度
	浊度
	臭和味
	肉眼可见物

	限值
	不得检出
	≤100
	≤1
	≤10
	≤0.5
	0.02≤0.8
	≤15
	≤1
	无异臭无异味
	

	中医院
	未检出
	4
	0.1501
	1.142
	<0.02
	0.12
	<5
	0.19
	无
	无

	面粉厂家属院
	未检出
	4
	0.1917
	1.016
	<0.02
	0.10
	<5
	0.62
	无
	无

	北山小区
	未检出
	11
	0.1945
	1.056
	<0.02
	0.14
	<5
	0.60
	无
	无

	龙海金雅居
	未检出
	9
	0.2002
	1.034
	<0.02
	0.09
	<5
	0.61
	无
	无

	星海煤场
	未检出
	3
	0.3921
	1.60
	<0.02
	0.16
	<5
	0.11
	无
	无

	党校家属院
	未检出
	18
	0.4342
	1.038
	<0.02
	0.14
	<5
	0.16
	无
	无

	瑞华家园
	未检出
	2
	0.1518
	1.242
	<0.02
	0.15
	<5
	0.25
	无
	无

	中恒家园
	未检出
	7
	0.2102
	1.139
	<0.02
	0.14
	<5
	0.42
	无
	无

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	水源地名称
	检测项目

	
	pH值
	总硬度 （以CaCo3计）
	高锰酸盐指数（以O2计）
	氯化物
	硫酸盐
	锰
	铁
	铜
	溶解性   总固体

	限值
	6.5≤8.5
	≤450
	≤3
	≤250
	≤250
	≤0.1
	≤0.3
	≤1
	≤1000

	中医院
	7.99
	118
	1.84
	3.481
	7.262
	<0.01
	<0.03
	<0.02
	139

	面粉厂家属院
	7.88
	194
	1.41
	1.882
	12.05
	<0.01
	<0.03
	<0.003
	209

	北山小区
	7.93
	198
	1.31
	1.899
	12.68
	<0.01
	<0.03
	<0.003
	220

	龙海金雅居
	7.93
	142
	1.31
	1.975
	12.64
	<0.01
	<0.03
	<0.003
	192

	星海煤场
	7.89
	364
	0.73
	8.068
	64.5
	<0.01
	<0.03
	<0.003
	403

	党校家属院
	7.82
	350
	0.49
	4.368
	24.92
	<0.01
	<0.03
	<0.003
	373

	瑞华家园
	7.95
	108
	1.40
	3.582
	7.693
	<0.01
	<0.03
	<0.003
	136

	中恒家园
	7.83
	158
	0.73
	2.419
	14.53
	<0.01
	<0.03
	<0.003
	217

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	水源地名称
	检测项目

	
	砷
	汞
	铬（六价）
	大肠埃希氏
	锌
	三氯甲烷
	二氯一溴甲烷
	一氯二溴甲烷
	三溴甲烷

	限值
	≤0.01
	≤0.001
	≤0.05
	不得检出
	≤1.0
	≤0.06
	≤0.06
	≤0.1
	≤0.1

	中医院
	<0.001
	<0.0001
	<0.004
	未检出
	<0.05
	<0.000032
	<0.000015
	<0.000016
	<0.000041

	面粉厂家属院
	<0.001
	<0.0001
	<0.004
	未检出
	<0.05
	<0.000032
	<0.000015
	<0.000016
	<0.000041

	北山小区
	<0.001
	<0.0001
	<0.004
	未检出
	<0.05
	<0.000032
	<0.000015
	<0.000016
	<0.000041

	龙海金雅居
	<0.001
	<0.0001
	<0.004
	未检出
	<0.05
	<0.000032
	<0.000015
	<0.000016
	<0.000041

	星海煤场
	<0.001
	<0.0001
	<0.004
	未检出
	<0.05
	<0.000032
	<0.000015
	<0.000016
	<0.000041

	党校家属院
	<0.001
	<0.0001
	<0.004
	未检出
	<0.05
	<0.000032
	<0.000015
	<0.000016
	<0.000041

	瑞华家园
	<0.001
	<0.0001
	<0.004
	未检出
	<0.05
	<0.000032
	<0.000015
	<0.000016
	<0.000041

	中恒家园
	<0.001
	<0.0001
	<0.004
	未检出
	<0.05
	<0.000032
	<0.000015
	<0.000016
	<0.000041
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